<xml version="0.99" board="Arduino Uno"><block type="controls_if" id="]|p[;n3F~6|3Ats.ie*-" x="414" y="194"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="jP%--RSOKpL(s7uuibWu"><field name="OP">GT</field><value name="A"><block type="inout_analog_read" id="~kWQ;l%?AF_IQfe%GpY|"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="?SYk~Fm!JPKN#H5.xWG`"><field name="PIN">A0</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="|G4-:k?JrB{2,Mxx-Y/K"><field name="NUM">500</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="base_delay" id="dM[Q+3kHdzazaLlC0bs3"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="9]oDfDP3}kdr/Z#xGKv|"><field name="NUM">10</field></shadow></value><next><block type="controls_if" id="ASqm0BxPYR?T:@QbmHX{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Cp?!AclOmod_|wp|Al_K"><field name="OP">GT</field><value name="A"><block type="inout_analog_read" id="vIL~3Jh3tTMRQ*}NCP~W"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="m@nS=rNaeh#GlNz/g6U#"><field name="PIN">A0</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="`pxi0W8_mwk*?1lzlkdv"><field name="NUM">500</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="serial_write" id="L8zns;a-.-PN~9lm+gjI"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="tKEbJS26Uz4#*@L(dlE8"><field name="NUM">0x80</field></block></value><next><block type="serial_write" id="aJ691;s7,9Z;19bq?;:V"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="esGD`%;C#y3I%!*Y-Y4H"><field name="NUM">0x2c</field></block></value></block></next></block></statement><next><block type="controls_whileUntil" id="0,ZxIz|Qq#%!ihf_A0yN"><field name="MODE">WHILE</field><value name="BOOL"><block type="logic_compare" id="UN0|!zy.,=8LU%g4`uHR"><field name="OP">GT</field><value name="A"><block type="inout_analog_read" id="NHXl2pNFMZpt`Xf{[|bV"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="!PFW^5M#*~EI)g%NJyMn"><field name="PIN">A0</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="G_nC7hxs{WkT)tq*GUgL"><field name="NUM">500</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>