<xml version="0.99" board="Arduino Uno"><block type="controls_if" id="zLXO=YO|jgT5b^fl+)^~" x="550" y="137"><mutation elseif="3"></mutation><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7m9:*Zwi+=yWG]S^BsHi"><field name="OP">LT</field><value name="A"><block type="inout_analog_read" id="ifrp+,Gu,{Nj%KZmLkgP"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="zP9A-#?mSQ,h7?Q=w+5("><field name="PIN">A0</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="h-J+WAr_S+-JhHp7U%GC"><field name="NUM">50</field></block></value></block></value><statement name="DO0"><block type="serial_write" id="-poewlu,}2Ro8aKf[Ysp"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="lZL~LXv.`S2uo`4H7/o*"><field name="NUM">0X80</field></block></value><next><block type="serial_write" id="PziE#X[K6reg.7y#djnc"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="Q}=QI*DvZ`yN}|^65pQh"><field name="NUM">0X50</field></block></value></block></next></block></statement><value name="IF1"><block type="logic_compare" id="|gjntB!^(vro(;m[CH2+"><field name="OP">GT</field><value name="A"><block type="inout_analog_read" id="NL7?ED5B+tD)il(j2^p~"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="F`*=Av^2e]~@-Rc6.uf1"><field name="PIN">A0</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="A0B^MH-cwj/FQC{Nz!nf"><field name="NUM">1000</field></block></value></block></value><statement name="DO1"><block type="serial_write" id="ayl^W9goZoL#zI|:z8Bc"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="PJ|X-b}cXM-bvnG?2=5i"><field name="NUM">0X80</field></block></value><next><block type="serial_write" id="hP!G^]P[;C2Z.[]YKkhC"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="|O(ci}xw5wj@1UmjOt]="><field name="NUM">0X4F</field></block></value></block></next></block></statement><value name="IF2"><block type="logic_compare" id="uc1mtzUZr{9_{X%]w{+-"><field name="OP">LT</field><value name="A"><block type="inout_analog_read" id="Tug}3K8:giQjc.j14o,/"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="gxCS8f7Sp{g0uWc),S{H"><field name="PIN">A1</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="xD_ZxWi5TIr3)`n+h_Nv"><field name="NUM">50</field></block></value></block></value><statement name="DO2"><block type="serial_write" id="?fu/0^lbmzurgVJN?*{5"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="_RWZ4K]|YU+vcE4DM`2K"><field name="NUM">0X80</field></block></value><next><block type="serial_write" id="`}FQU{u7MMD,5BVMKbw]"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="Q^v5G=Qe[(rB7M#/U=uz"><field name="NUM">0X51</field></block></value></block></next></block></statement><value name="IF3"><block type="logic_compare" id="{r@l!C7e#Uq//-Z0pDsa"><field name="OP">GT</field><value name="A"><block type="inout_analog_read" id="*@?ceYAqoi@3Zy*J`RUZ"><value name="PIN"><shadow type="pins_analog" id="#n|JFK%b0*MFxZT2v;p0"><field name="PIN">A1</field></shadow></value></block></value><value name="B"><block type="math_number" id="t;;Nuu-mscj+q-ftxtjQ"><field name="NUM">1000</field></block></value></block></value><statement name="DO3"><block type="serial_write" id="mNC+]L{G,@8Y+suC}AV("><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="be1Vn^N[oq27GRw=Q_!X"><field name="NUM">0X80</field></block></value><next><block type="serial_write" id="*2h]!#CKgrjU**o^T5cs"><field name="serial_select">Serial</field><value name="CONTENT"><block type="math_number" id="7[zs:a`k,F5}d@^D5Z(w"><field name="NUM">0X52</field></block></value></block></next></block></statement><next><block type="base_delay" id="a-3Z2@o`^v7[Iy1OmeGT"><field name="UNIT">delay</field><value name="DELAY_TIME"><shadow type="math_number" id="M,I3sp@pq^@A7z?JDczK"><field name="NUM">100</field></shadow></value></block></next></block></xml>